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Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»



Куда: 
Коммерческое предложение 0220200025 АХ от 19.04.2023 г.
Уважаемые господа!
Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Трехосный полуприцеп-cортиментовоз мод. МNSH-345, 2023 г. в производстве до 22.05.2023 г.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/lesovozy/sortimentovoz-meusburger-novtrak-msh-345-3-osi-bpw/
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
РАЗМЕРЫ
	Длина
	                                                                                  ок. 13 000 мм

	Ширина
	                                                                                          2 550 мм

	Высота ССУ 
	                                                                                          1 300 мм

	Габаритная высота по стойкам
	                                                                           не более 4 000 мм

	Колёсная колея
	                                                                                          2 040 мм.


ВЕС
	масса полуприцепа в снаряженном состоянии    	                                                                      ок   7 000 кг

	масса перевозимого груза, не более		       	                                                                           38 000 кг

	полная масса полуприцепа, не более			                                                                           45 000 кг

	распределение полной массы полуприцепа по осям:

	на седельно-сцепное устройство, не более			                                                             18 000 кг

	на тележку полуприцепа, не более				                                                             27 000 кг.


ШАССИ 
	специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок (новой конструкции, повышенная стойкость рамы на кручение) выполненная из высокопрочной стали S700; (Заниженная высота тавра и шеи);

	усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST/SAF в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

	задний защитный брус в виде круглой трубы в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01 (светоотражающая маркировка красного цвета по всей длине бруса);

	маркировка белого цвета с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

	2 боковых защитных приспособления (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER во всю ширину) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (крепление за нижнюю полосу двутавра) (нового образца);

	2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST/SAF с односторонним управлением.

	съёмный замыкающий профиль сзади на болтах;

	2 противооткатных упора с держателями;

	фанерный пол между продольными балками по всей длине полуприцепа;

	пластиковые крылья над всеми колесами (установка под уклоном назад), пара брызговиков за задней осью с логотипом MEUSBURGER;

	2 лебедки для крепления двух запасных колес, болтовое крепление к раме.


ОСЕВОЙ АГРЕГАТ
	3 х 9 000 кг, пневмоподвеска марки BPW;

	тормозные механизмы барабанного типа.


КОЛЕСА И ШИНЫ
	7 колес (вкл. 1 запасное), стальные диски 11,75 х 22,5;

	шины 385/65R22,5.


ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

	ABS –  антиблокировочная система;

	ресивера;

	кран ручного управления пневмоподвеской;

	тормозные камеры мембранного типа;

	стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

	2 присоединительные пневматические головки;

	розетка ABS по ISO7638;

	без соединительных кабелей с тягачом.


ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	рабочее напряжение 24 V;

	задние осветительные фонари диодные, установленные на поворотном кронштейне из нержавейки;

	дополнительный стоп сигнал на заднем швеллере;

	4 дополнительных габаритных фонаря на последнем конике (красного цвета);

	2 фонаря освещения номерного знака диодные;

	пластина под номерной знак из нержавейки;

	8 габаритных боковых фонарей диодные разъемы ASS;

	2 передних габаритных фонаря диодные;

	2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;

	2 х 7 полюсных штепсельных разъема;

	взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

	без соединительных кабелей с тягачом.


КОНИКИ
	6 стальных разборных коников MNX7, изготовленных из высокопрочной шведской стали STRENX 700 и 960 (Производитель MEUSBURGER - НОВТРАК);

	нагрузка на один коник до 8 000 кг;

	внутренняя ширина 2 350 мм, внутренняя высота 2 400 мм;

	положение коников регулируется вдоль полуприцепа;

	передняя перфорированная стальная стенка сталь STRENX 700 (реклама MEUSBURGER в верхней части стенки). 


ПОКРАСКА
	все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

	все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом;

	боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

	диски колес серебристого цвета;

	цвет шасси синий (RAL5002);

	ступицы в цвет шасси;

	цвет коников серебристый (RAL 9006);

	10 см коников в верхней части выкрашены в яркий люминисцентный цвет (оранжевый);

	задний защитный брус в цвет шасси.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	6 натяжных устройств для затяжки перевозимого груза (включают: 6 натяжителей под ремень, 6 крюков, 6 ремней 10 м-2,5/5 т и 1 ручку натяжителя). Лебедки съемные установлены на каждом конике;

	брызговик на конике с левой и правой стороны в зоне установки лебедки с рекламой «М» для защиты от загрязнения;

	6 устройств быстрого ослабления натяжения ремней, установленные на каждом конике;

	задний брызговик с рекламой MEUSBURGER (крепление на болтах);

	перед осями съемный защитный брызговик с рекламой MEUSBURGER;

	металлическая лестница на переднем щите;

	крепления для лома, лопаты и каната;

	2 крюка для эвакуации;

	2 петли для эвакуации;

	3 оцинкованные противозахватные балки (конструкция двутавра);

	4 фары рабочего освещения диодные (2 фары установленные в задней части рамы между таврами, 2 фары на третьем конике);

	ящик с крышкой из нержавеющей стали (усиленное крепление с защитной рифленой площадкой из алюминия) ограничитель крышки и резиновый коврик;

	3 манометра нагрузки на ось в ящике;

	ключ колпака, балоннный ключ;

	рукомойник.




Цена с завода в Великом Новгороде                                                               47 000.00Евро

Оплата в рублях по курсу РФ на день оплаты. Цена указана с учетом НДС.
Сертификация
Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.
Гарантия
Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи.
Сервисное обслуживание
Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты.
Условия поставки: с завода в Великом Новгороде
Сроки поставки: до 22.05.2023 г.

видео данного сортиментовоза на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=kMynyz2GoWA

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/
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Юр.адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; Представительство в Санкт-Петербурге: +7-911-981-65-75, maxcar177@mail.ru, ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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