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 Коммерческое предложение от 17.04.2025 г.
Уважаемые господа!
Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
6-ти осный низкорамный трал-телескоп ISO PAKCS LB6E, 2024 г., ССУ-1350 мм., в наличии в г. Ясногорск Тульской области	
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Скачать фото с сайта:
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	Цена (за единицу товара)
	14 000 000 руб. (включая НДС 20% и утилизационный сбор)

	Количество (ед.)
	1 ед. в наличии, отгрузка с Ясногорска Тульской области

	Год выпуска
	2024

	Гарантия
	1 год




 
	Технические характеристики

	Длина платформы, мм 
	11000 

	Длина гуська, мм 
	3950 

	Общая ширина, мм 
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм) 

	Длина раздвижения, мм 
	7300 

	Фиксация раздвижения, мм 
	1000 

	Передвижной стол 
	Несъёмный передвижной стол 500 мм. 

	Общая длина, мм 
	14950 

	Погрузочная высота, мм 
	920 

	Высота ССУ, мм 
	1350 

	Колёсная база, мм 
	9210 

	Расстояние между осями, мм 
	1360 

	Собственная масса, кг 
	17840 +/- 3% 

	Нагрузка на ССУ, кг 
	24000 

	Нагрузка на оси, кг 
	60000 

	Полная масса полуприцепа, кг 
	84000 при скорости движения 80 км/ч 

	Полная масса полуприцепа, кг 
	91200 при скорости движения 60 км/ч 

	Комплектация

	Оси 
	6 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами. 
Техническая нагрузка 12 тонн, легальная 10 тонн. 

	Подъёмная ось 
	1-я и 2-я ось подъёмные 

	Подруливающие оси 
	1-я, 5-я и 6-я оси подруливающие 

	Шины  
	24 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 BRIDGESTONE

	Тип колесных дисков 
	Стальные

	Держатель запасного колеса 
	1 держатель запасного колеса на передней панели 

	Тип подвески 
	Пневматическая 

	Одометр 
	есть 

	 
 
Тормозная система 
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M сантиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13 

	 
Электросистема 
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 
1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR 

	 
Тип освещения 
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые. 

	Smart board 
	Без системы Smart board 

	Передние опоры 
	Механические с нагрузкой 50 т 

	Задние опоры 
	Механические с нагрузкой 45 т 

	Тип гуська 
	Стандартный с вертикальным подъемом 90 ° 

	 
Панели на гуське 
	Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм 

	 
Шасси 
	Изготовлено из высококачественных и высокопрочных сталей ST52 и S700 MC в соответствии со стандартом  ISO1726 

	Сцепной шкворень 
	1х2” и 1х3,5”  

	Положение сцепного шкворня 
	Одно 

	Цвет шасси 
	Черный

	Крепёжные кольца 
	Крепежные кольца 3х2 (6т) гусёк, 4х2 (6т) платформа, 9х2 (6т) сбоку. 

	 
 
Аппарели 
	Гидравлические аппарели двойного сложения и сдвижения/раздвижения имеют покрытие из твердых сортов дерева толщиной 40 мм., длина 4200 мм., ширина 850 мм., углом наклона 10 °, грузоподъемность 60000 кг., высота 3570 мм. в сложенном положении. 

	Дополнительная фиксация аппарелей 
	Цепи со стяжным механизмом 

	Тип уширителей 
	Выдвижные  

	 
Уширители 
	Уширители из оцинкованной стали, 11 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм. или 230 мм. за один раз. 

	Отверстия для коников 
	52х102 мм., 8х2 шт. 

	Настил на уширители 
	Без настила на уширители  

	Ящик для настила на уширители 
	Без ящика для настила на уширители 

	 
Инструментальный ящик 
	1 шт. Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750мм х 400 мм х 360 мм 

	Выдвижные знаки негабарит 
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка 

	Проблесковый маячок 
	1, лампового типа 

	Противооткатные башмаки 
	2 противооткатных башмака 

	Боковая защита 
	Боковая защита согласно (89/297/EEC) 



Количество: 1 единица.
Отгрузка: со склада 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53.
Условия оплаты: 
100%- предоплата после подписания договора поставки; 

При оформлении лизинга возможно бронирование минимальным возвратным авансом.

[bookmark: _GoBack]Срок действия коммерческого предложения до 18.04.2025 г.
Видеообзор 6-ти осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB6E:
https://youtu.be/n2pmkVvE54k?feature=shared

https://www.youtube.com/watch?v=aBvnzMZuDDw&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=5dkIEXOL8Ec&t=78s

htps://www.youtube.com/watch?v=sOSZ2mAd0E0&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=11&tt =0s
 
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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